<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="49.51" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.51" y1="0" x2="49.51" y2="14.91" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.51" y1="14.91" x2="0" y2="14.91" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="14.91" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>DFN10</text>
<text>VCC</text>
<text>CSN/SA0</text>
<text>GND</text>
<text>INT/SAMPLE</text>
<text>VCC_IO</text>
<text>SCLK/SCL</text>
<text>MOSI/SDA</text>
<text>MISO/SA1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="0IUT RLCQ">
<packages>
<package name="CCMS1206">
<description>Empreinte Condensateur CMS &lt;b&gt;1206&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;br&gt;&lt;a href="http://geii/magasin/jpg/CCMS1206.jpg" title="Enlarge picture"&gt;
&lt;img src="http://geii/magasin/jpg/CCMS1206.jpg" width="320"&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;GEII/IUT ANGERS&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="0IUT xPROJETS">
<description>Composants &lt;b&gt;non disponibles&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;img src="http://geii/magasin/jpg/Indisponible.jpg" width="320"&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="DFN-10">
<description>Empreinte CMS &lt;b&gt;DFN 10&lt;/b&gt; Broches&lt;p&gt;
Pas : 0,5mm&lt;p&gt;
&lt;br&gt;&lt;a href="http://geii/magasin/jpg/DFN-10.jpg" title="Enlarge picture"&gt;
&lt;img src="http://geii/magasin/jpg/DFN-10.jpg" width="320"&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;GEII/IUT ANGERS&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="0IUT CONNECTEURS">
<packages>
<package name="FE04">
<description>Empreinte Barrette Femelle, Droite, &lt;b&gt;4&lt;/b&gt; Contacts, Type &lt;b&gt;FE0x&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
(pas 2,54mm) (Drill 0,8mm)&lt;p&gt;
&lt;br&gt;&lt;a href="http://geii/magasin/jpg/FE04.jpg" title="Enlarge picture"&gt;
&lt;img src="http://geii/magasin/jpg/FE04.jpg" width="320"&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;GEII/IUT ANGERS&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="0IUT RLCQ" package="CCMS1206" value="100n">
<attribute name="MAGASIN" value="(MAG-CMS)"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="0IUT RLCQ" package="CCMS1206" value="100n">
<attribute name="MAGASIN" value="(MAG-CMS)"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="0IUT xPROJETS" package="DFN-10" value="A31301EEJASR-XYZ-IC-20">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="3D Linear Hall-Effect Sensor with SPI, I2C Interfaces, and Advanced Low-Power Management"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.8mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Allegro Microsystems"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="A31301EEJASR-XYZ-IC-20"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="250-A31301EEJASRIC20"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Allegro-MicroSystems/A31301EEJASR-XYZ-IC-20?qs=ST9lo4GX8V1xABNyek0fqA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="0IUT CONNECTEURS" package="FE04" value="BARRETTE_4-BAR2">
<attribute name="MAGASIN" value="BARRETTES 2 (Tiroirs n°2-8)"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="0IUT CONNECTEURS" package="FE04" value="BARRETTE_4-BAR2">
<attribute name="MAGASIN" value="BARRETTES 2 (Tiroirs n°2-8)"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
